I店測試工作 日期： 當班測試人：

**A部分**

第一關與第二關寫入器測試，以及梅林櫃門開啟與復位。

* 1號寫入器是否能刷？
* 2號寫入器是否能刷？
* 3號寫入器是否能刷？
* 4號寫入器是否能刷？
* 5號寫入器是否能刷？
* 6號寫入器是否能刷？
* 7號寫入器是否能刷？
* 8號寫入器是否能刷？
* 9號寫入器是否能刷？
* 10號寫入器是否能刷？

**B部分**

* 第一關列印機是否能正常列印

**C部分**

測試第二關前面六道門能否正常開啟，編號後綴為W的位置需使用萬用卡

* 2-C2-W外側 □ 2-C2-W內側
* 2-C4-W外側 □ 2-C4-W內側
* 2-C6-X外側
* 2-U7-U3外側 □ 2-U7-U3內側
* 2-U7-U5外側 □ 2-U7-U5內側
* 2-U3-U2外側 □ 2-U3-U2內側

**D部分**

測試薇薇安流程，具體細節請找企劃相關人員

1. 薇薇安蓋子一開始是否吸住？ □吸住 □未吸住
2. 門一開始是否吸住？ □吸住 □未吸住
3. 燈盒的LED燈初始狀態為？ □綠燈 □紅燈
4. 門關上後，薇薇安蓋子是否可以打開？ □可以 □不可以
5. 右側刷卡後，燈盒LED燈為？ □綠燈 □紅燈
6. 右側刷卡後，門是否吸住？ □吸住 □未吸住
7. 門吸住後是否開始倒數計時？ □開始計時 □沒變化
8. 倒數計時結束門是否能開啟？ □開啟 □未開啟